附件13
农药制剂不同剂型产品

质量控制项目及其理化性质项目

下列规定为通用要求，如与通用要求不一致的，应提供相关说明资料。

固体制剂
粉剂（DP）

粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

干筛试验；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、干筛试验等应符合产品质量标准要求。

粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

水分散片剂（WT）

水分散片剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

崩解时间（仅适用于泡腾片）；

悬浮率；

湿筛试验；

持久起泡性；

片完整性；

磨损率；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、崩解时间、悬浮率、湿筛试验、磨损率等应符合产品质量标准要求。

水分散片剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

颗粒剂（GR）

颗粒剂产品质量控制项目应包括：
外观；
有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

堆密度（松密度和实密度）；

粒度范围；

粉尘；

耐磨性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、粒度范围、粉尘、耐磨性等应符合产品质量标准要求。

颗粒剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

可溶粉剂（SP）

可溶粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

润湿时间；

溶解程度和溶液稳定性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

持久起泡性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、溶解程度和溶液稳定性等应符合产品质量标准要求。

注：采用水溶性袋包装时，储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、润湿时间、溶解程度和溶液稳定性、包装袋的溶解性等应符合产品质量标准要求。

可溶粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

可溶粒剂（SG）

可溶粒剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

溶解程度和溶液稳定性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

持久起泡性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

粉尘；

耐磨性；

包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、溶解程度和溶液稳定性、耐磨性等应符合产品质量标准要求。

注：采用水溶性袋包装时，储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、溶解程度和溶液稳定性、包装袋的溶解性等应符合产品质量标准要求。

可溶粒剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

可溶片剂（ST）

可溶片剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

崩解时间（仅适用泡腾片）；

溶解程度和溶液稳定性；

持久起泡性；

片完整性；

磨损率；

湿筛试验；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、崩解时间（仅适用泡腾片）、溶解程度和溶液稳定性、磨损率、湿筛试验等应符合产品质量标准要求。

可溶片剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

可湿性粉剂（WP）

可湿性粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

湿筛试验；

悬浮率（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

持久起泡性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

润湿时间；

包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、润湿时间等应符合产品质量标准要求。

注：采用水溶性袋包装时，储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、湿筛试验、包装袋的溶解性应符合产品质量标准要求。

可湿性粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

片剂（TB）

片剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

片完整性；

磨损率；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、片完整性、磨损率等应符合产品质量标准要求。

片剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

球剂（PT）

球剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

球径范围；

完整性；

耐磨性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、耐磨性等应符合产品质量标准要求。

球剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

乳粉剂（EP）

乳粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

润湿时间；

湿筛试验；

分散稳定性；

持久起泡性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、湿筛试验、分散稳定性等应符合产品质量标准要求。

乳粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

乳粒剂（EG）

乳粒剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

润湿时间；

湿筛试验；

分散稳定性；

持久起泡性；

粉尘；

耐磨性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、湿筛试验、分散稳定性、粉尘、耐磨性等应符合产品质量标准要求。

乳粒剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

水分散粒剂（WG）

水分散粒剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

悬浮率（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

湿筛试验；

分散性；

润湿时间；

持久起泡性（对于水溶性袋包装产品，测试样品应为农药产品与包装袋的混合物，样品质量比应与实际使用时内容物与包装袋的比率相同）；

粉尘；

耐磨性；

包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、湿筛试验、分散性、粉尘、耐磨性应符合产品质量标准要求。

注：采用水溶性袋包装时，热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、分散性、包装袋的溶解性应符合产品质量标准要求。

水分散粒剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

条剂（PT）

条剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

尺寸范围；

完整性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

条剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

液体制剂

超低容量液剂（UL）

超低容量液剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

粘度；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

超低容量液剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

膏剂（PA）

膏剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

粘度；

低温稳定性：外观应符合产品质量标准要求。
热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

膏剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

可分散液剂（DC）

可分散液剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

分散稳定性；

湿筛试验；

持久起泡性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、分散稳定性等应符合产品质量标准要求。

可分散液剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

可分散油悬浮剂（OD）

可分散油悬浮剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

分散稳定性；

倾倒性；

持久起泡性；

湿筛试验；

低温稳定性：储后分散稳定性、湿筛试验等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、分散稳定性、倾倒性、湿筛试验等应符合产品质量标准要求。

可分散油悬浮剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

可溶胶剂（GW）

可溶胶剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

持久起泡性；

稀释稳定性；

低温稳定性：外观、稀释稳定性等应符合产品质量标准要求。

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性等应符合产品质量标准要求。

可溶胶剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

可溶液剂（SL）

可溶液剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分（不适用于水基剂型）；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

稀释稳定性；

持久起泡性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性等应符合产品质量标准要求。

可溶液剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

乳油（EC）

乳油产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

乳液稳定性；

持久起泡性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品质量标准要求。

乳油产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

水乳剂（EW）

水乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

乳液稳定性；

倾倒性；

持久起泡性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品质量标准要求。

水乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

微囊悬浮剂（CS）

微囊悬浮剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

游离有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

释放速率（适用于缓释剂）；

湿筛试验；

悬浮率；

自发分散性；

倾倒性；

持久起泡性；

冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、游离有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、释放速率、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品质量标准要求。

微囊悬浮剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

微囊悬浮-水乳剂（ZW）

微囊悬浮-水乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

游离有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

释放速率（适用于缓释剂）；

湿筛试验；

分散稳定性；

倾倒性；

持久起泡性；

冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、游离有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、释放速率、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品质量标准要求。

微囊悬浮-水乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

微囊悬浮-悬浮剂（ZC）

微囊悬浮-悬浮剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

游离有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

释放速率（适用于缓释剂）；

湿筛试验；

悬浮率；

自发分散性；

倾倒性；

持久起泡性；

冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、游离有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、释放速率、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品质量标准要求。

微囊悬浮-悬浮剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

微囊悬浮-悬乳剂（ZE）

微囊悬浮-悬乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

游离有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

释放速率（适用于缓释剂）；

湿筛试验；

分散稳定性；

倾倒性；

持久起泡性；

冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品质量标准要求；；

热储稳定性：储后有效成分、游离有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、释放速率、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品质量标准要求。

微囊悬浮-悬乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

微乳剂（ME）

微乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

乳液稳定性；

持久起泡性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品质量标准要求。

微乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

悬浮剂（SC）

悬浮剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

倾倒性；

悬浮率；

自发分散性；

湿筛试验；

持久起泡性；

低温稳定性：储后悬浮率和湿筛试验等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、倾倒性、悬浮率、自发分散性、湿筛试验等应符合产品质量标准要求。

悬浮剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

悬乳剂（SE）

悬乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

湿筛试验；

分散稳定性；

倾倒性；

持久起泡性；

低温稳定性：储后湿筛试验、分散稳定性等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品质量标准要求。

悬乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

油剂（OL）

油剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

与烃类油相混性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、与烃类油相混性等应符合产品质量标准要求。

油剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

展膜油剂（SO）

展膜油剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

表面张力；

平衡界面表面张力；

铺展速度；

铺展面积；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、表面张力、平衡界面表面张力、铺展速度、铺展面积等应符合产品质量标准要求。

展膜油剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

种子处理制剂

本标准未考虑种子处理制剂对种子发芽率的影响，种子处理制剂一般含警戒色。

种子处理干粉剂（DS)

种子处理干粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

干筛试验；

附着性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、干筛试验、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理干粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

种子处理可分散粉剂（WS)

种子处理可分散粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

湿筛试验；

润湿时间；

持久起泡性；

附着性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理可分散粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

种子处理可溶粉剂（WS)

种子处理可溶粉剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

溶解程度和溶液稳定性；

持久起泡性；

附着性；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、溶解程度和溶液稳定性、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理可溶粉剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

固体可燃性。

种子处理乳剂（ES）

种子处理乳剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

乳液稳定性；

持久起泡性；

附着性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理乳剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

种子处理悬浮剂（FS）

种子处理悬浮剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

附着性；

倾倒性；

湿筛试验；

悬浮率（仅适用于稀释倍数＞10）；

持久起泡性；

低温稳定性：储后湿筛试验等应符合产品质量标准要求；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、倾倒性、湿筛试验、悬浮率、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理悬浮剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

种子处理液剂（LS）

种子处理液剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分（不适用于水基剂型）；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

稀释稳定性；

附着性；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性、附着性等应符合产品质量标准要求。

种子处理液剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

其他制剂

长效防蚊帐（LN）

长效防蚊帐产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

有效成分保留指数或释放指数；

网孔大小（以孔/cm2表示）；

缩水率；

破裂强度；

可燃性；

织物重量；

拉伸强度；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、有效成分保留系数或释放指数、缩水率、破裂强度等应符合产品质量标准要求。

长效防蚊帐产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。

电热蚊香片（MV）

电热蚊香片产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量（以mg/片表示）；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

挥发速率；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

电热蚊香片产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

固体的相对自燃温度。

电热蚊香液（LV）

电热蚊香液产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

挥发速率；

最低持效期；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

电热蚊香液产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

饵剂（RB）

饵剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分或干燥减量；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

饵剂产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

燃烧性（根据不同物态选择适当的测定方法）。
防蚊片（PM）

防蚊片产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量（以mg/片表示）；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

挥发速率；
最低持效期；
热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

防蚊片产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。

挥散芯（DR）

挥散芯产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

释放速率；

最低持效期；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

挥散芯产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。
防蚊网（PN）

防蚊网产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

释放速率；

最低持效期；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

防蚊网产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。
防虫罩（PC）

防虫罩产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

释放速率；

最低持效期；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

防虫罩产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。

浓饵剂（CB）

浓饵剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

其他技术指标（视产品组成和加工方法确定）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

浓饵剂产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

燃烧性（根据不同物态选择适当的测定方法）。

气体制剂（GA）

气体制剂产品质量控制项目应包括：

外观（通常指包装外观）；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

内压力。

气体制剂产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

气体可燃性。

气雾剂（AE）

气雾剂产品质量控制项目应包括：

外观（通常指包装外观）；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分（不适用于水基或醇基气雾剂）；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值（适用于水基或醇基气雾剂）；

内压力（30±2℃）；

净含量；

雾化率；

喷出速率或一次喷量（适用于定量阀门气雾剂）；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、喷出速率或一次喷量等应符合产品质量标准要求。

气雾剂产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

气雾剂的可燃性。

驱蚊花露水（RW）

驱蚊花露水产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

驱蚊花露水产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

驱蚊巾（RP）

驱蚊巾产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

尺寸范围；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品质量标准要求。

驱蚊巾产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性。

驱蚊乳（RK）

驱蚊乳产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

粘度；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

驱蚊乳产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

驱蚊液（RQ）

驱蚊液产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

粘度；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

驱蚊液产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；

闪点。

热雾剂（HN）

热雾剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

粘度；

低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品质量标准要求。

热雾剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性；
闪点。

蚊香（MC）

蚊香产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

盘平均质量；

双盘分离度；

连续燃点时间；

抗折力或盘强度；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、双盘分离度、连续燃点时间、抗折力或盘强度应符合产品质量标准要求。

蚊香产品理化性质项目应包括：

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性。

烟剂（FU）

烟剂产品质量控制项目应包括：

外观；

有效成分含量；

相关杂质含量；

其他限制性组分含量；

水分；

酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH值；

成烟率；

自燃温度；

发烟时间；

热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、成烟率等应符合产品质量标准要求。

烟剂产品理化性质项目应包括：

氧化/还原性；

对包装材料的腐蚀性；

爆炸性。

